# Sec Thinkcloud tips

1、10Gb switch console 连接，自带串口线不能直接连接，通过交换机提供的转接线再连接串口

2、服务器无法找到pxe server，通过更改服务器的网卡启动模式，指定千兆网卡的pxe启动

3、万兆交换机 trunk模式后验证网络失败，通过增加vlan1000-1030，成功通过网络验证